**4.sz. melléklet**

**„Gödi játszóterek fejlesztése, játszótéri eszközök cseréje, telepítése”**

**Műszaki leírás**

**Játszóeszközök felsorolása:**

**hintaállvány, ülőkék nélkül**

(a kép csak illusztráció)

A képen háromlábú állvány, keret, hinta látható

Automatikusan generált leírás

Legnagyobb szabadesés magasság 1,27 m.

Esési felület és annak kerülete T= 22,5 m2 K= 21,0 m

Ütközőfelület homok/gumi ütéscsillapító talaj. Elhelyezéshez biztosítandó felület 3,0 x 7,5 m Alapozás beton pontalapozás kialakításával. Alapanyag rétegelt-ragasztott, körmart, mélytelített fenyő; rozsdamentes acél, szénacél; PA

**rugós libikóka pillangós**

(a kép csak illusztráció)

A képen játszótér látható

Automatikusan generált leírás

Legnagyobb szabadesés magasság 0,65 m Esési felület és annak kerülete T= 16,0 m2 K= 16,0 m Ütközőfelület gyep/felső talaj, ajánlott öntött gumi vagy gumilap burkolat. Elhelyezéshez biztosítandó felület 4,0 x 4,0 m. Alapozás beton pontalapozás kialakításával. Alapanyag szénacél; HDPE lemez; PE elem; PA csavartakarók; spirálrugó

**rugós lóhere** (a kép csak illusztráció)

A képen rugó, tekercsrugó, természet látható

Automatikusan generált leírás

Legnagyobb szabadesés magasság 0,50 m. Esési felület és annak kerülete T= 16,0 m2 K= 16,0 m Ütközőfelület gyep/felső talaj. Elhelyezéshez biztosítandó felület 4,0 x 4,0 m.

Alapozás beton pontalapozás kialakításával

Alapanyag szénacél; HDPE lemez; PE elemek; spirálrugó

**libikóka**

(a kép csak illusztráció)

A képen szerszám látható

Automatikusan generált leírás

Tartószerkezet fa vagy fém, kör keresztmetszetű legyen.  
Felületkezeléssel, natur, barna, zöld, piros vagy sárga színben ill ezek kombinációjában.  
Fogantyúk, korrozióálló anyagból.  
Legnagyobb szabadesés magasság 0,95m  
Elhelyezési terület maximum 3x6,5m

**bástya csúszdával**

(a kép csak illusztráció)

A képen játszótér, Kültéri játszóeszközök, mászóka látható

Automatikusan generált leírás

Legnagyobb szabadesés magasság 1,40 m.

Esési felület és annak kerülete T= 33,5 m2 K= 24,0 m

Ütközőfelület homok/gumi ütéscsillapító talaj Elhelyezéshez biztosítandó felület 8,5 x 4,5 m.

Alapozás beton pontalapozás kialakításával. Alapanyag rétegelt-ragasztott, körmart, mélytelített fenyő; rétegelt lemez; rozsdamentes acél, szénacél; PA csavartakarók; vandálbiztos kötél; üvegszálas csúszdatest

**fa kisvonat**

(a kép csak illusztráció)

A képen fából készített látható

Automatikusan generált leírás közepes megbízhatósággal

Legnagyobb szabadesés magasság 0,60 m.

Esési felület és annak kerülete T= 30,0 m2 K= 23,0 m. Ütközőfelület gyep/felső talaj.

Elhelyezéshez biztosítandó felület 4,0 x 7,5 m

Alapozás beton pontalapozás kialakításával. Alapanyag Rétegelt-ragasztott, körmart, mélytelített fenyő; szénacél; PA csavartakarók;

**körforgó**

(a kép csak illusztráció)

**A képen bútorok, asztal, szék, tervezés látható

Automatikusan generált leírás**

Legnagyobb szabadesés magasság 0,65 m.

Esési felület és annak kerülete T= 16,0 m2 K= 14,2 m. Ütközőfelület gyep/felső talaj Elhelyezéshez biztosítandó felület 5,5 x 5,5 m.Alapozás beton pontalapozás kialakításával. Alapanyag szénacél; HDPE lemez; PA csavartakarók

**kétszemélyes rugós kisautó**

(a kép csak illusztráció)

**A képen játék látható

Automatikusan generált leírás**

Legnagyobb szabadesés magasság 0,50 m. Esési felület és annak kerülete T= 12,0 m2 K= 14,0 m. Ütközőfelület gyep/felső talaj. Elhelyezéshez biztosítandó felület 3,5 x 3,5 m. Alapozás beton pontalapozás kialakításával. Alapanyag szénacél; rozsdamentes acél; HDPE lemez; PA csavartakarók; spirálrugó

**álló forgó**

(a kép csak illusztráció)

**A képen játszótér látható

Automatikusan generált leírás**

Legnagyobb szabadesés magasság 0,30 m. Esési felület és annak kerülete T= 30,5 m2 K= 22,0 m Ütközőfelület gyep/felső talaj. Elhelyezéshez biztosítandó felület 5,5 x 5,5 m. Alapozás beton pontalapozás kialakításával. Alapanyag szerkezeti acél.

**homokozó**

(a kép csak illusztráció)

**A képen konyhaedények, tálca, süteménysütő tálca látható

Automatikusan generált leírás**

Legnagyobb szabadesés magasság 0,30 m

Esési felület és annak kerülete T=36,0 m2 K=24,0 m. Ütközőfelület gyep/felső talaj.

Elhelyezéshez biztosítandó felület 6,0 x 6,0 m. Alapozás beton pontalapozás kialakításával. Alapanyag rétegelt-ragasztott, körmart, mélytelített fenyő; szénacél; HDPE lemez

**négyoldalú mászóka**

(a kép csak illusztráció)

A képen tervezés, bútorok látható

Automatikusan generált leírás

Legnagyobb szabadesés magasság 1,90 m.

Esési felület és annak kerülete T= 30,5 m2 K= 22,0 m. Ütközőfelület homok/gumi ütéscsillapító talaj. Elhelyezéshez biztosítandó felület 5,0 x 5,0 m. Alapozás beton pontalapozás kialakításával. Alapanyag szénacél; barnalemez; műkő korongok; acélbetétes PE borítású kötél, PA

**rugós elefánt**

(a kép csak illusztráció)

**A képen játék, rajzfilm látható

Automatikusan generált leírás**

Legnagyobb szabadesés magasság 0,60 m.

Esési felület és annak kerülete T= 13,5 m2 K= 15,0 m. Ütközőfelület gyep/felső talaj. Elhelyezéshez biztosítandó felület 2,5 x 4,0 m. Alapozás beton pontalapozás kialakításával. Alapanyag szénacél; HDPE lemez; PA csavartakarók; PE elem; spirálrugó

**csúszdaház hálóval**

(a kép csak illusztráció)

**A képen játszótér, mászóka látható

Automatikusan generált leírás**

Legnagyobb szabadesés magasság 1,40 m. Esési felület és annak kerülete T= 39,0 m2 K= 25,0 m. Ütközőfelület homok/gumi ütéscsillapító talaj. Elhelyezéshez biztosítandó felület 6,0 x 8,5 m. Alapozás beton pontalapozás kialakításával Alapanyag rétegelt-ragasztott, körmart, mélytelített fenyő; rétegelt lemez; rozsdamentes acél, szénacél; PA csavartakarók; vandálbiztos kötél; üvegszálas csúszdatest

**meseház, kisház**

(a kép csak illusztráció)

**A képen filagória látható

Automatikusan generált leírás**

Legnagyobb szabadesés magasság 0,30 m.

Esési felület és annak kerülete T= 25,0 m2 K= 20,0 m. Ütközőfelüle t gyep/felső talaj. Elhelyezéshez biztosítandó felület 4,5 x 5,0 m Alapozás beton pontalapozás kialakításával. Alapanyag rétegelt-ragasztott, körmart, mélytelített fenyő; rétegelt lemez; szénacél; PA

**rugós kiskakas**

(a kép csak illusztráció)

**A képen rajzfilm, szélkakas látható

Automatikusan generált leírás**

Legnagyobb szabadesés magasság 0,60 m.

Esési felület és annak kerülete T= 13,5 m2 K= 15,0 m Ütközőfelület gyep/felső talaj. Elhelyezéshez biztosítandó felület 2,5 x 4,0 m. Alapozás beton pontalapozás kialakításával. Alapanyag szénacél; HDPE lemez; PA csavartakarók; PE elem; spirálrugó

**gumi hintalap**

(a kép csak illusztráció)

**A képen hinta látható

Automatikusan generált leírás**

**gumi bölcsőhinta**


(a kép csak illusztráció)

**A képen hinta, játszótér látható

Automatikusan generált leírás**

**ovális fészekhinta 1m**

(a kép csak illusztráció)

****

**kerek fészekhinta 1m**

(a kép csak illusztráció)

**A képen kör, művészet látható

Automatikusan generált leírás**